**Чистка и уход за изделиями из нержавеющей стали**

Пожалуйста, изучите приведенные ниже рекомендации по чистке и уходу, соблюдая их Вы сможете на долгие годы сохранить великолепный внешний вид Вашего изделия из нержавеющей стали.

**Пожалуйста, выполняйте нижеследующие рекомендации:**

* избегайте падения различных предметов на поверхность изделия во избежание его повреждения;
* не ставьте на столешницу раскаленные сковороды;
* не режьте продукты на столешнице во избежание появления глубоких царапин.
* не двигайте царапающие предметы по столешнице;

**Общие рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали.**

* производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению линий шлифовки, не допуская круговых движений;
* средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в месте применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.
* не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
* не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
* регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения;
* избегайте непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

Мы рекомендуем производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением следующих средств:

* «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для очистки и полировки нержавеющей стали;
* «Kochfeld» изготовитель «delta pronatura» Германия — средство очищает и создает силиконовую пленку;
* «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает металлические поверхности;
* «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» Россия — средство чистит и защищает поверхности из нержавевеющего металла;
* «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» Израиль — эффективный жироудалитель.

**Глубокая очистка (при появлении ржавчины и окисных пленок).**

Данная очистка производится при образовании выше перечисленных дефектов. Для удаления их необходимо:

1. Произвести обработку поверхности из нержавеющей стали моющим средством «Дезоксил» ПК «КонФерум» согласно прилагаемой к нему инструкции.
2. Затем произвести обработку данной поверхности универсальным моющим обезжиривающим средством «Антекс» ПК «КонФерум» согласно прилагаемой к нему инструкции.